Contents

СТОРІНКИ |  |

повинні взаємно перекриватися для будь-якої пари споживачів, які обмінюються інформацією. При невдалому сполученні затримок зрізів сигналів синхронізації фазовий період у споживача Тф.сп зменшиться на tпс. Для відновлення його буде потрібно збільшити фазовий період генератора, що призведе до утрати швидкодії пристрою. Якщо це небажано, то tпс зменшують, вибираючи для розведення сигналів синхронізації більш швидкодіючі елементи з меншим часом невизначеності.

Крім впливу розглянутих трьох факторів, зв'язаних з логічною схемою пристрою (затримок КС, типу тригерів і схеми розведення С- сигналів), на вибір тактової частоти впливають деякі електричні параметри, наприклад частотні характеристики кіл живлення і загального проводу, обумовлені конструктивним виконанням пристрою. Впливають на вибір тактової частоти й організаційні фактори: вимоги сумісності з іншою апаратурою, уніфікації і т. і. Для апаратури, побудованої на ТТЛ- мікросхемах, в остаточному підсумку тактова частота лежить звичайно в межах 0,5—5 мГц, для пристроїв промислової автоматики вона звичайно нижче: 0,5— 1 мГц.

Приблизно з такою же тактовою частотою можутьпрацювати мікросхеми швидкодіючих МДН- серій, а для поширених КМДН- серій К561 і 564 тактову частоту вибирають приблизно на порядок менше.