Contents

СТОРІНКИ |  |

К565РУ5Б в режимі зчитування-модифікація-запис необхідно 310 нс, тоді для регенерації ЕП усіх 256 рядків буде потрібно 80 мкс, що становить 4% робочого часу мікросхеми. У режимі регенерації тільки сигналом загальний час регенерації зменшується до 61,5 мкс, що становить 3% часу функціонування мікросхеми.

Сторінкові режими запису і зчитування реалізують звертанням до мікросхеми за адресою рядка з вибіркою ЕП цього рядка зміною адреси стовпців. У цих режимах значно зменшується час циклу запису (зчитування), оскільки при незмінних сигналах =0 і коду адреси рядка використана частина повного циклу запису (зчитування), що належить до адресації стовпців.

Подальший розвиток мікросхем динамічних ОЗП зв'язано з підвищенням рівня інтеграції і, отже, інформаційної ємності, а також з опануванням структур, у яких пристрій динамічної пам'яті з’єднаний на одному кристалі з пристроєм регенерації. Такий динамічний ОЗП для користувача має характеристики статичного ОЗП, і тому його називають квазистатичним. Елементи таких убудованих систем регенерації присутні в мікросхемах динамічних ОЗП, зокрема в К565РУ7. Істотною відмінною рисою цієї мікросхеми є збільшений до 8 мс періоду регенерації і наявність у неї вбудованого в кристал лічильника адреси рядків.