Contents

СТОРІНКИ |  |

Шифратори виконують функцію, обернену дешифраторам, тобто перетворюють унітарний код на двійковий або двійково-десятковий.

Двійкові шифратори перетворюють код « 1 з N » на двійковий код, тобто виконують мікрооперацію, обернену мікрооперації дешифраторів. У разі порушення одного з вхідних кіл шифратора на його виходах формується слово, що відображає номер збудженого кола. Повний двійковий шифратор має 2n входів і п виходів. Одне з основних застосувань шифратора – введення даних із клавіатури, за яким натискання клавіші з десятковою цифрою має приводити до передавання в пристрій двійкового коду цієї цифри (тетради двійково-десяткового коду). В цьому випадку потрібний неповний шифратор «10–4», на прикладі якого розглянемо принципи побудови шифраторів. Функціонування шифратора наведено в табл. 5.3.

Таблиця 5.3. Таблиця істинності функціонування шифратора

Збуджений вхід | Вихід
a3 | a2 | a1 | a0
F0 | 0 | 0 | 0 | 0
F1 | 0 | 0 | 0 | 1
F2 | 0 | 0 | 1 | 0
F3 | 0 | 0 | 1 | 1
F4 | 0 | 1 | 0 | 0
F5 | 0 | 1 | 0 | 1
F6 | 0 | 1 | 1 | 0
F7 | 0 | 1 | 1 | 1
F8 | 1 | 0 | 0 | 0
F9 | 1 | 0 | 0 | 1