Contents

СТОРІНКИ |  |

З табл. 5.2 видно, що для елемента І – НЕ активним логічним рівнем є сигнал логічного «0», тому що наявність цього сигналу хоча б на одному вході цього елемента однозначно визначає одержання на виході сигналу логічної «1». Отже, сигнал логічної «1» для цього елемента є пасивним.

За аналогією зі сказаним, для елемента АБО – НЕ активним єсигнал логічної «1», що однозначно визначає появу на виході сигналу логічного «0»:

Слід зазначити, що для логічного елемента з n-входами не має значення, скільки пасивних і активних рівнів є на його входах. Важливий факт наявності або відсутності на входах хоча б одного активного логічного рівня.

Зі сказаного випливає, що зменшити фактичне число входів ЛЕ можна, подаючи на входи, які не використовувані, сигнали пасивних логічних констант: «0» – для елементів АБО – НЕ, «1» – для елементів І – НЕ.

Інший прийом зменшення фактичного числа входів ЛЕ ґрунтуєтьсяна використанні теореми відповідно до якої х + х = х і х×х = х, тому на кілька входів ЛЕ можна подавати ту саму логічну змінну (рис. 5.1) .

Наслідком цього є два практичних висновки.

1. Якщо на всі входи n-входового елемента I – НЕ або АБО – НЕ подати той самий логічний сигнал, то щодо цього сигналу елемент перетворюється на інвертор (рис. 5.2)

2. Якщо на п-1 вхід n-входового елемента I – НЕ або АБО – НЕ подати пасивні логічні сигнали, то відносно п-го входу елемент перетворюється на інвертор (рис. 5.2).