Розділ 9

|  | Стартова сторінка розділу >>

7.1. Регістри зсуву

7.2. Лічильники по mod M

7.3. Лічильники на регистрах зсуву

7.4. Реверсивні лічильники

7.5. Лічильники зі змінним коефіцієнтом перерахування

7.6. Послідовні двійкові суматори

7.7. Послідовна схемиа рівнозначності кодів

7.8. Послідовна схема порівняння двійкових чисел

Лабораторний практикум

Висновки

Тестування

Необхідно зрозуміти | Слід запам’ятати

- Послідовний логічний пристрій або цифровий автомат складається з N - тригерів і тому його стан характеризується N – розрядним двійковим кодом
- У загальному випадку будь-який цифровий автомат може бути представлений сукупністю двох підсистем: перша тригерна підсистема, яка зберігає інформацію про передісторію роботи пристрою; друга комбінаційна підсистема, яка служить для перетворення вхідних сигналів і інформації про стан пристрою у вихідні сигнали та сигнали, необхідні для зміни стану автомата.

- Регістр це послідовний пристрій, призначений для запису, зберігання і (або) зсуву інформації, представленої у вигляді багаторозрядного двійкового коду.
- Основним статичним параметром лічильника є модуль рахунку М, який характеризує максимальне число імпульсів, після приходу якого лічильник встановлюється в початковий стан.
- Любий лічильник можна виконати у виді синхронного, асинхронного потенційного або асинхронного імпульсного автомата
- Принципи побудови лічильників за mod M

Треба вміти

- Визначати призначення послідовних логічних пристроїв
- Наводити принципові схеми послідовних логічних пристроїв та пояснювати принцип їх роботи

| << Стартова сторінка розділу |