Contents

СТОРІНКИ |  |

Вихідний струм логічного «0» визначають як вихідний струм для напруги логічного «0» на виході ЛЕ.

Струм, споживаний від джерела (джерел) живлення ЛЕ () залежить від типу ЛЕ. Для ЛЕ ЕЗЛ він майже постійний (якщо не брати до уваги навантаження) і не залежить від його логічного стану, для ЛЕ ТТЛ струм має різні значення для станів «0» і «1». Крім того, ЛЕ ТТЛ мають викиди струму під час перехідних процесів при перемиканні ЛЕ, що призводить до істотного збільшення струму споживання на високих частотах. Амплітуда і тривалість викиду залежать від характеру та величини навантаження, схемотехніки вихідного каскаду ЛЕ ТТЛ, довжини лінії зв'язку та ін. Потужність, споживана ЛЕ від джерел живлення,, де i = l…n напруга i-го джерела живлення; Ii — струм у відповідному колі живлення.

Якщо споживана потужність залежить від вихідної напруги логічного «0» () або «1» (), то як основний параметр використовують середню споживану потужність. Для ЛЕ, що споживають значну потужність при перемиканні, середню споживану потужність у технічній документації задають у вигляді залежності , де - частота проходження імпульсів.

Вхідний опір логічного елемента Rвх — відношення приросту вхідної напруги до приросту вхідного струму (визначають для двох значень вхідного сигналу: R0вх та R1вх).

Вихідний опір логічного елемента Rвих —відношення приросту вихідної напруги до його приросту вихідного струму (визначають для двох значень вихідного сигналу: R0вих та R1вих).