Contents

СТОРІНКИ |  |

З цього співвідношення випливає, що на тригери можуть впливати сигнали dC1 , dC2, і dV .

Через те що сигнал V входить у функції збудження (7.2), то його зміни не повинні впливати на тригери. З виразу (7.3) випливає, що для цього сигнал V має змінюватися тільки при значеннях C1= С2 = 0 або C1= C2 = 1. У цьому випадку

(7.4)

(тут, наприклад, множник VV* означає, що сигнал V не повинний змінюватися з 0 на 1 при dC2 = 1).

З виразів (7.2) і (7.3) випливає, що при V = 0, функції збудження S1=D, Sr=Qr-1 та сигнал dHr = dC1 , тобто схема працює як регістр зсуву за від’ємним перепадом (з 1 на 0) сигналу C1 , а при V = 1, функції збудження Sr = Dr і сигнал dHr=dC2 , тобто схема працює в режимі синхронного запису в регістр значень сигналів Dr за від’ємним перепадом сигналу C2. Якщо у формулі (7.4) взяти C1 =C2= C, то отримаємо, що сигнал dHr = dC, тобто залежно від значення сигналу V буде вироблятися запис або зсув за від’ємним перепадом того самого сигналу С.

З виразів (7.2) і (7.3) випливає, що при V = С2 функції збудження , і сигнал , тобто при C1 = 0 відбувається запис інформації у регістр за від’ємним перепадом сигналу С2, а при C2 = 0 — зсув її за від’ємним перепадом сигналу C1. На підставі формул (7.2) і (7.3) легко переконатися, що при V = C1 можливий тільки запис інформації за від’ємним перепадом сигналу C1 при значенні сигналу C2 = 1.