Contents

СТОРІНКИ |  |

штифтів, запресованих у друковану плату, або до друкованих контактних площадок з міді. Швидкість контактування в автоматичному режимі - 400...500 з'єднань/год.

За методом Multiwire (рис. 12.10) , мідний провід діаметром 0,1...0,16 мм накладають на шар адгезії, потім за допомогою металізованих отворів з'єднують з друкованою схемою. Продуктивність методу - 800 з'єднань/год. При діаметрі проводу 0,1 мм укладають 39,4 см проводу на 1 см2 площі плати.

Основними елементами конструкції вузлів і блоків електронної апаратури, що дають змогу найповніше реалізувати переваги ІС, є друковані плати. Друковані плати використовують у масовому виробництві, а також для створення швидкодійних і малогабаритних систем. З їх допомогою можна збирати системи, вони компактні і мають хороші високочастотні характеристиками. Їх основні недоліки— тривалий час конструювання і труднощі у процесі внесення конструктивних змін.

Конструювання монтажних плат можна умовно поділити на вісім основних етапів:

1) визначення розмірів і форми плати, а також положення з'єднувачів;

2) визначення розташування ІС;

3) розміщення на платі кіл землі і живлення;

4) розміщення дискретних компонентів;

5) визначення топології кіл землі і живлення;

6) розкладення кіл синхронізації;

7) розкладення інших сигнальних кіл;

8) остаточне доведення проекту.

Розмір і форму друкованих плат, а також положення з'єднувачів можна визначити виходячи з фізичного проекту виробу.