Contents

СТОРІНКИ |  |

Для спрощення процедури одержання структури S-тригера скористаємося узагальненою схемою тригерного пристрою (див. рис. 6.1 ) і шукатимемо функції збудження R* і S* елементарної запам'ятовувальної комірки. За комірку розглянемо RS-тригер, виконаний у базисі АБО–НЕ. У цьому випадку R* і S*-функції змінних SR, SS та Q.

Доповнимо табл. 6.4 для моменту t + 1 стовпцями R* і S* та внесемо в ці стовпці значення R* , S*, які забезпечують необхідний перехід Qt Qt+1, скориставшись табл. 6.2. Наприклад, на нульовому наборі S-тригер здійснює перехід 00, тоді з табл. 6.2 випливає, що в рядку з нульовим набором у стовпці R* треба записати , у стовпці S* — 0 і т.д. З рис. 6.7 випливає, що

, (6.18)

. (6.19)

Вважатимемо, що S-тригер цілком виконується в базисі АБО–НЕ. Тоді за правилом де Моргана з формули (6.18) знайдемо

. (6.20)

Отже, вираз (6.19) і (6.20) відображають структуру S-тригера, зображену на рис. 6.8 .

Іноді S-тригер називають RS-тригером із пріоритетним S-входом.

Структуру R- і E-тригерів можна одержати за методикою, наведеною для S-тригера. Аналогічно можна проаналізувати й основні характеристики швидкодії цих тригерів.