Contents

СТОРІНКИ |  |

6.1. Основні поняття. Класифікація тригерів

6.2. Асинхронний RS-тригер

6.3. Асинхронні тригери з одним входом

6.4. Синхронні тригери

6.5. Синтез довільних тригерних структур

6.6. Приклади використання тригерів

Лабораторний практикум

Висновки

Тестування

6.4. Синхронні тригери

Фактично синхронні (тактові) тригери можна розглядати як особливий тип асинхронних тригерів, у яких існують певні обмеження на можливість дії інформаційних сигналів, що дає змогу істотно спростити їх синтез і аналіз. У синхронних тригерах допускається змінювати інформаційні сигнали тільки протягом періодів, коли тактові імпульси блокують вхідні ланцюги і запобігають зміні стану тригера (передбачено, що синхронний тригер має змінювати свій стан під впливом тактового імпульсу). Важлива перевага синхронних тригерів – маскування ефектів затримок, зумовлених затримками поширення логічних елементів та лінії передавання інформації. Остання обставина дає змогу вважати, що логічні елементи та лінії мають нульову затримку, а виходи і стани тригера можна розглядати тільки у фіксовані моменти часу. Ці припущення істотно спрощують аналіз і синтез будь-яких синхронних пристроїв.

Синхронний RS-тригер функціонує відповідно до табл. 6.7.

Припустімо, що синхронний RS-тригер має бути виконаний у базисі І-HЕ.

З табл. 6.7 видно, що цей тригер зберігає свій стан при С=0 і працює як асинхронний RS-тригер при С=1.

З карти Карно (рис. 6.16 )

(6.27)

звідки при С=1 дістанемо (6.7), а при С=0 Qt+1=Qt.

; (6.28)

. (6.29)