Contents

СТОРІНКИ |  |

На рис.7.16 наведено граф переходів двійково– десяткового лічильника за mod 10. Якщо за цим графом переходів зробити синтез синхронного лічильника на тригерах типів JК та Т, то можна одержати

(7.16)

За отриманими функціями збудження можна побудувати принципові схеми двійково- десяткових лічильників. На рис. 7.17 зображено схему такого лічильника, виконана на JK-тригерах (мікросхеми K155ТВ1; входи що не використовуються, не зображені).

Звичайно лічильники за mod M виконують так, що в них є тригер (або ЛЕ), вихідний сигнал якого змінюється з 1 на 0 (або з 0 на 1) тільки в момент повернення лічильника в початковий (нульовий) стан. Цей сигнал свідчить про переповнення лічильника при надходженні на його вхід М імпульсів (dH=1) і може бути використаний як вхідний сигнал іншого лічильника. Лічильники за mod Mj (j = 1, 2, ..., k) можна з'єднувати послідовно (рис. 7.18 )для одержання лічильників за mod (M1 M2 … Mk). Якщо послідовно з'єднати т лічильників за mod 2, то вийде двійковий лічильник за mod 2m.

У такий спосіб виконанийлічильник за mod 23 на мікросхемі K155ИЕ5 (у цій мікросхемі є ще лічильник за mod 2, що дає змогу одержати лічильник за mod 24). Ця мікросхема — 4-розрядний двійковий лічильник, виконаний на двоступінчастих JК- тригерах (рис. 7.19 ). Лічильник має два рахункових входи С1, С2 і два входи установлення нуля R01, R02. Вхід Q1 внутрішньо не з'єднаний з іншими тригерами схеми. Це дає можливість використовувати схему в двох незалежних режимах роботи :