Contents

СТОРІНКИ |  |

значень, тому що будь-яка змінна в прямому чи інверсному вигляді надходить на всі елементи дешифратора. При одиничному значенні сигналу стробування відновлюється нормальне коло передавання змінної на входи дешифратора.

Описані варіанти можна назвати стробуванням за виходом і стробуванням за входом.

Час установлення вихідного сигналу

,

тому що при зміні стану дешифратора на одному з виходів сигнал порушення виникає, а на іншому – зникає.

При стробуванні за виходом затримка відносно початку сигналу дозволу становить , а при стробуванні за входом

.

Навантаження дешифратора на джерело сигналів обчислюють з урахуванням того, що кожна змінна є на вході кожного елемента в прямому або інверсному вигляді, причому обидва використовуються однаковою мірою. Отже, до джерел сигналів буде підключене число входів.

Одноступінчатий дешифратор – найбільш швидкодійний, але його реалізація при значній розрядності вхідного слова ускладнена, оскільки потребує застосування логічних елементів з великим числом входів (n+1 для варіантів зі стробуванням за виходом) і супроводжується значним навантаженням на джерела вхідних сигналів. Зазвичай одноступінчасті дешифратори розробляють на невелике число входів, що зумовлено можливостями елементів застосованої серії мікросхем.

Можливість виконання дешифраторів в одному корпусі ІС обмежується великим числом зовнішніх виводів, основну частину яких становлять інформаційні виходи. Дешифратор на п'ять входів має не менш як 40