Contents

СТОРІНКИ |  |

застосувати асиметричну систему синхронізації, у якій синхроімпульс С2 розміщений не в середині між сусідніми С1, а зсунений ближче до одного з них. Це дає змогу при тих же затримках КС зменшити тривалість тактового періоду.

Ще краще час тактового періоду використовується в багатофазних системах синхронізації, що одержали широке поширення у швидкодійних пристроях. На рис. 11,9, г зображено часову діаграму сигналів синхронізації чотирьохфазної системи і фрагмент схеми пристрою. Довжина зображення КС показує значення її затримки. У залежності від конкретної затримки кожної КС на вхід регістра С, що приймає її результат, можна підключати різні фази синхронізації і відкривати тригери-приймачі із зсувом 1Тф, 2Тф, 3Тф щодо тієї фази, яка синхронізує регістр-передавач. Не можна тільки синхронізувати приймальний регістр тією самою фазою, якою синхронізується регістр на вході даної КС. Використовування чотирифазних і тим більше шестифазних систем дає змогу упорядкувати затримку конкретної КС і час, відведений системою синхронізації на її роботу, зменшивши, таким чином, непродуктивні простої КС під час чекання сигналу синхронізації.

Тип тригерів, використовуваних у регістрах, істотно впливає на довжину робочого інтервалу, виділеного для перехідних процесів при заданій тривалості Тф. Система синхронізації, у якій у MRGI і MRGII використовуються прозорі засувки, має дуже корисну властивість: тривалість перехідних процесів у деяких комбінаційних вузлах може перевищувати фазовий період синхронізації Тф навіть у двохфазної системі.