Contents

СТОРІНКИ |  |

Схеми розподілу сигналів синхронізації доводиться будувати в зв'язку з дуже великим числом вузлів-споживачів цих сигналів у цифровому пристрої. Розводити сигнали синхронізації від єдиного потужного генератора неприпустимо, тому що потужні кола породжують настільки ж потужнізавади. Тому систему синхронізації будують у вигляді багатоярусного дерева із звичайних елементів, що розмножує сигнали малопотужного генератора. При цьому яруси дерева часто сполучають з ярусами конструктивного розподілу пристрою на плати, рами, шафи і т.п.

Затримки в колах кожного ярусу мають розкид і нестабільність, у результаті часові співвідношення сигналів синхронізації на виході задавального генератора і на С- вході вузла-споживачамають вигляд, як показано на рис. 11.11 .

Фронти сигналу синхронізації генератора затримуються на деяку сталу tк, що спричинено досить стабільними затримками в кабелях, і нестабільну tпс, зумовлену затримками в підсилювачах дерева розведення. У загальному ипадку сигнали синхронізації різних споживачів не будуть збігатися в часі і будуть мати не погоджені фази. Стабільний компонент затримки tк піддається компенсації. Для цього затримки сигналів синхронізації усіх гілок дерева збільшують до найбільшої з них, додаючи за необхідності відрізки кабелю або інші елементи затримки. Нестабільний компонент контролю не піддається і може спричинити у різних вузлах-споживачах звуження, поширення і взаємний зсув імпульсів. Для забезпечення у споживача гарантованого мінімуму ширини імпульсу Tі.сп ширина імпульсу генератора, має бути на tпс більше. Максимально допустима ширина імпульсів генератора визначається тим, що після можливого їх поширення на tпс синхроімпульси різних фаз у споживачів не