Contents

СТОРІНКИ |  |

функцію переходів (7.1) значення S=D і , одержимо функцію переходів Q+=D, тобто функції збудження Sr і Rr регістра зсуву, виконаного на
RS-тригерах, на підставі функції (7.1) можна подати у такому вигляді:

S1=x, Sr=Qr-1, , , r = 2, 3, ..., m,

або S1= x, Sr= Qr-1 , r = 2, 3, ..., m, , r = 1, 2, ..., m.

Часто потрібні більш складні регістри зсуву: з паралельним синхронним записом інформації, реверсивні, реверсивні з паралельним синхронним записом інформації. Такі регістри називаються універсальними.

Мікросхема К155ИР1 – це 4-хрозрядний регістр зсуву із синхронним записом інформації (рис. 7.3 ), виконаний на основі чотирьох RS-тригерів. Функції збудження Sr і Rr цих тригерів мають вигляд:

,

, r = 2, 3, 4, (7.2)

a , де r = 1, 2, 3, 4. Вхід D є входом послідовного введення інформації. Через Hr позначатимемо сигнал, який надходить на тактовий вхід r-го тригера навіть у тому випадку, якщо Hr не залежить від r. Залежно від внутрішньої структури тригерів впливати на них можуть сигнали dHr або. У цьому випадку та

(7.3)