Contents

СТОРІНКИ |  |

Оскільки в інтегральному виконанні випускають мікросхеми середнього ступеня інтеграції (двійкові суматори і мультиплексори), що виконують складніші перемикальні функції, ніж логічні елементи І – НЕ (АБО – НЕ), то слід розглянути синтез перетворювача [див. співвідношення (5.24)] на двійкових суматорах і мультиплексорах. Через те що при 5£Х£ 9 функція Y = X + 3, то необхідність операції підсумовування з числом 3 можна установити за допомогою суматора, що обчислює суму Х+11, оскільки при Х³5 виникає перенесення P4= 1, а при Х < 5 – перенесення P4 = 0. Тоді, використавши другий двійковий суматор (див. рис. 5.40 ), можнареалізувати функцію (5.24). Дійсно, при Р4 = 0 другий двійковий суматор обчислює суму (X + 11) + 5 = 16 + X. Оскільки виходами схеми є виходи другого суматора S1, ..., S4, то число 16, що з'являється на виході Р4, зникає. Якщо ж Р4 = 1, то другий двійковий суматор обчислює суму (X +11) + 8 = X +19 = 16+(X + 3). Отже, схема на рис. 5.43 дійсно виконує функцію (5.24).

Зробимо синтез цього самого перетворювача на здвоєних 4-канальних мультиплексорах.

Для цього застосуємо методику синтезу, відповідно до якої складність одержаної в результаті синтезу КC залежить від вибору змінних, які використовують як адресні змінні мультиплексора. Якщо за адресні змінні для функцій y1 і y4 використовувати змінні х1 і х3, а для функцій у2 і у3 – змінні х1 і х2, то буде отримана найекономічніша КС.

Для мультиплексорів, що реалізують функції: y1 і y4 (рис. 5.42 і 5.44 ) – А0 = 1, А1 = х2, А2 = А3 = х4, В0 = 0, B1 = х2, В2 = , В3= х4; y2 і y3 (рис. 5.45 )– A0 = 1; A1= , A2 = 0, A3 = x4, B0 = B1 = 0, В2 = x4, B3 = x3.