Розділ 9

СТОРІНКИ |  |

9.1. Мікросхеми статичних ОЗП

9.2. Мікросхеми динамічних ОЗП

Лабораторний практикум №1

Лабораторний практикум №2

Висновки

Тестування

9.1. Мікросхеми статичних ОЗП

Для короткочасного збереження невеликих об'ємів кодових слів звичайно використовують регістри. За необхідності тривалого збереження або збереження великих об'ємів інформації застосовують запам'ятовуючі пристрої (ЗП), виконані на спеціалізованих ІС. Застосування ЗП, що використовують ІС, дозволяє максимально спростити апаратну частину електронних пристроїв.

Завиконуваними функціями ЗП можна класифікувати на: оперативні запам'ятовувальні пристрої (ОЗП) і постійні запам'ятовувальні пристрої (ПЗП).

До оперативних відносять ЗП, що використовуються для збереження інформації, одержуваної в процесі роботи пристрою і забезпечують порівняння часу їх зчитування та запису.

Оперативні ЗП можуть бути виконані як статичними, так і динамічними. У статичних ОЗП записана інформація постійно зберігається у виділеному для неї місці і не руйнується при її зчитуванні. Руйнування інформації можливо тільки у разі її примусового стирання або вимкнення напруги джерела живлення.

У динамічних ОЗП інформація постійно циркулює в масиві, відведеному для її збереження. При цьому зчитування інформації супроводжується її руйнуванням. Для збереження інформації її потрібно перезаписати заново.

Для позначення на принципових електричних схемах ІС ОЗП використовується скорочення RAM (random access memory).

Типовий варіант структурної побудови мікросхеми статичного ОЗП наведений на рис. 9.1. Для прикладу вибрана порівняно нескладна мікросхема пам'яті К561РУ2 (564РУ2) з ємністю 256 біт.