Contents

СТОРІНКИ |  |

Розглянуті функціональні можливості БЛЕ ЕЗЛ можуть бути розширені простими схемотехнічними прийомами. Для цього використовуються два прийоми:

- спільне вмикання виходів кількох елементів на загальне навантаження;

- багатоярусне вмикання перемикачів струму.

Перший прийом використовує властивість емітерних повторювачів підтримувати високий рівень вихідної напруги, якщо хоча б один з паралельно з'єднаних транзисторів ввімкнений (Рис. 4.13 ). Логічні операції, реалізовані при об'єднанні виходів двох елементів з двома входами, що працюють зі змінними х1, х0, та у1 , у0 , наведено в табл. 4.2.

Таблиця 4.2. Логічні операції, виконувані БЛЕ ЕЗЛ

Тип з'єднання | Вихідні сигнали | Тип операції
Інверсні виходи |  | НІ
Прямі виходи |  | АБО

Другий прийом грунтується на послідовному (багатоярусному) ввімкненні перемикачів струму. Ідея побудови багатоярусних перемикачів полягає у використанні як навантажувального елемента транзистора нижнього ярусу додаткового перемикача струму, що утворить наступний ярус схеми. При цьому для проходження струму через перемикачі струму вищого ярусу мають бути включені відповідні транзистори нижчого ярусу схеми.

Особливістю схем ЕЗЛ є широке використання схемотехнічних рішень для одержання в ІС різних логічних функцій.