Розділ 9

|  | Стартова сторінка розділу >>

4.1. Класифікація елементів і їх порівняльна характеристика

4.2. Загальні характеристики елементів цифрових пристроїв

4.3. Базовий логічний елемент транзисторно - транзисторної логіки

4.3.1.Склад, схемотехніка і принцип дії базового логічного елемента (БЛЕ)

4.3.2. Різновиди схемотехніки елементів ТТЛ

4.3.3 Способи підвищення швидкодії

4.4. БЛЕ емітерно - зв'язаної логіки

4.4.1 Особливості схемотехніки

4.4.2. Принцип дії та функціональні можливості БЛЕ ЕЗЛ

4.4.3 Способи підвищення швидкодії

4.5 БЛЕ на МДН- транзисторах

4.5.1 Особливості використання МДН- транзистора

4.5.2 Схемотехніка БЛЕ КМОН - типу

4.6. БЛЕ інтегрально - інжекційної логіки

Лабораторний практикум

Висновки

Тестування

Необхідно зрозуміти | Слід запам’ятати

- В кожній серії виділяється так звана базова схема, що визначає в основному статичні і динамічні параметри більшості інших схем даної серії.
- Логічні схеми, що виготовляються на різній конструктивно-технологічній основі, значно розрізнюються за своїми характеристиками, навіть якщо вони реалізовують однакові функції.

- Функціонально повна система елементів - система, яка дозволяє реалізувати будь-які, складні функції переключення шляхом суперпозиції найпростіших функцій, що виконуються елементами даної серії.
- За способом кодування двійкових змінних елементи цифрових пристроїв поділяють на імпульсні, динамічні, потенційні, імпульсно-потенційні і фазові.
- В потенційних елементах вхідні і вихідні двійкові змінні кодуються різною величиною електричного потенціалу
- Основні технічні характеристики елементів цифрової схемотехніки

Треба вміти

- Проводити порівняльний аналіз логічних елементів за основними класифікаційними ознаками
- Здійснювати вибір елементної бази цифрових пристроїв

| << Стартова сторінка розділу |