Contents

СТОРІНКИ |  |

З перемикача струму знімаються одночасно два сигнали — прямий та інверсний, зв'язаніз сигналом x0 на вході схеми співвідношеннями:

Вихідна напруга, що знімається з виходів у1 і у0 завжди більше за Uоп, тому що транзистори VT1 і VT2 завжди працюють у ненасиченому режимі. Тому безпосереднє послідовне вмикання кількох таких перемикачів неможливо. Для цього необхідний каскад узгодження. За каскад узгодження використовують схеми емітерних повторювачів, увімкнених між виходами перемикача струму і виходами елемента.

Повну схему БЛЕ, виконаного на основі перемикача струму, наведено на рис. 4.12 (елемент серії 500). Базовий елемент отриманий шляхом заміни вхідного транзистора VTI перемикача струму групою паралельно увімкнених транзисторів VT1—VTn. Функціонально схему БЛЕ можна поділитина три вузли:

- перемикач струму на транзисторах VT1—VTn+1 і резисторі Rn+2;

- джерело еталонної напруги, що містить параметричний стабілізатор на елементах Rn+4,VD1, VD2, Rn+5 емітерний повторювач на VTn+2 і Rn+3;

- вихідні емітерні повторювачі на транзисторах VTn+3 і VTn+4.

Діоди VD1, VD2 у колі джерела, що задає еталонну напругу, призначені для термічної компенсації напруги Uon.