Contents

СТОРІНКИ |  |

Застосування непрозорих тригерів при двофазної синхронізації обгрунтовано, якщо вони вже входять до складу мікросхем. У цих випадках потрібно враховувати, що положення робочих інтервалів засувки і непрозорих тригерів у загальному випадку не збігаються, що накладає додаткові обмеження на тривалості перехідних процесів тих КС, які ввімкнені на стику засувок і непрозорих тригерів, а також на стику непрозорих тригерів з різними положеннями робочих інтервалів. Розміщення робочого інтервалу визначається параметрами синхронізації тригера. Коли відомі типи сусідніх тригерів,допустимі значення затримок КС легко одержати з діаграми рис. 11.10, б і в . Яквипливає з діаграм, із засувками К155ТМ7 найбільш природно стикуються непрозорі тригери, щокеруються позитивним фронтом, наприклад К155ТМ2.

Часові параметри тригерів, істотні у разі їх використання у двофазних або багатофазних системах синхронізації, наступні:

1. tзт.п на тракті вхід С — виходи.

2. tзт.п на тракті вхід D - виходи при С=1— тільки для засувок.

3. tпд на керуючих входах.

4. Мінімально припустима тривалість С- сигналу.

5. Максимально припустима тривалість фронтів С- сигналу — тільки для тих тригерів, у яких можливі гонки по С- входу. Якщо схема тригера така, що ці гонки неможливі, то цей параметр неактуальний.

Величина tвт тригера при використанні його в двофазній або багатофазній системі синхронізації значення не має, оскільки вхідні сигнали тригера безпосередньо після фіксувального зрізу не змінюються. Їх зміни можуть початися лише при надходженні переднього фронту С- сигналу іншої фази.