Contents

СТОРІНКИ |  |

7.1. Регістри зсуву

7.2. Лічильники по mod M

7.3. Лічильники на регистрах зсуву

7.4. Реверсивні лічильники

7.5. Лічильники зі змінним коефіцієнтом перерахування

7.6. Послідовні двійкові суматори

7.7. Послідовна схемиа рівнозначності кодів

7.8. Послідовна схема порівняння двійкових чисел

Лабораторний практикум

Висновки

Тестування

7.5. Лічильники зі змінним коефіцієнтом перерахування
і цифрові фазообертачі

Лічильники з трьома коефіцієнтами перерахування M1, М2 і М3 використовують для побудови цифрових фазообертачів, що є виконавчим органом цифрових систем слідкування, а також в імітаторах сигналів для завдання швидкості руху об'єктів. У лічильниках з трьома коефіціентами перерахування має бути два входи, на які надходять керуючі сигнали x1 та x2, що перемикають лічильник з одного коефіцієнта перерахування на іншій. Виконаємо синтез такого лічильника на регістрі зсуву за умови, що необхідно одержати лічильник за mod 4 при x1 = 1 і x2 = 0, лічильник за mod 5 при x1=0 та x2 = Ф і лічильник за mod 6 при x1 = x2 = 1.

На рис. 7.47 зображено граф переходів 3-розрядного регістра (у вузлах зазначено десяткові числа, які відповідають двійковим, записаним у регістрі, а гілки підписані значеннями вхідного сигналу регістра х). За графом переходів вибираємо порядок зміни внутрішніх станів при різних коефіцієнтах перерахування: 1) 0® 1® 2® 4® 0 при M1=4; 2) 0®1®3®6®4®0 при M2=5;
3) 0® 1® 3® 7® 6® 4® 0 при М3 = 6. На підставі вибраних послідовностей укладаємо таблицю істинності (табл. 7.5) і складаємо діаграму Вейча для функції Q1+ (рис. 7.48 ), з якої випливає, що