Contents

СТОРІНКИ |  |

зовнішніх виводів (5 входів, 32 виходи, вхід стробування, кола живлення і загального виводу), якщо інверсії аргументів виконано усередині схеми дешифратора.

З появою дешифраторів з малим числом розрядів у вигляді СІС виникло питання щодо застосування їх як засобів побудови дешифраторів більшої розрядності, що дає економію апаратурних витрат. Будь-який потрібний дешифратор можна побудувати за пірамідальною структурою. При цьому вхідне слово поділяють на поля, розрядність яких відповідає числу входів наявних СІС дешифраторів, а потім із СІС будують пірамідальну структуру.

У серіях ТТЛ є дешифратори на три входи (К555ИД7), здвоєні дешифраторина два входи (К155ИД4), спеціальні дешифратори для пристроїв індикації тощо. Дешифратори на три входи є у серіях 100 і К500 і под.

Схема дешифрування шестирозрядного слова на дешифраторах з трьома входами із стробуванням (рис. 5.19 ) складається з дев'яти однакових ІС. Загальне стробуванняздійснюється за входом С першого дешифратора (при С=0 на усіх виходах першого дешифратора виробляються нульові сигнали, тому нулі будуть і на всіх виходах дешифраторів другого ярусу). На входи першого дешифратора подано три старших розряди вхідного слова, значення яких при С=1 визначає номер збудженої шини на виході, що відмикає один із дешифраторів другого ярусу за його входом стробування. Вибраний у такий спосіб дешифратор розшифровує три молодших розряди слова. Наприклад, для дешифрування слова 111011 = 59 маємо на виході дешифратора першого ярусу код 111, що збуджує його сьомий вихід і відмикає DC 9. На вході дешифратора DC 9 діє код 011, тому одиниця з'явиться на його третьому виході, тобто на 59 виході, що і потрібно.