Contents

СТОРІНКИ |  |

На рис. 7.51 зображено граф переходів двійково- десяткового лічильника в режимі програмування коефіцієнтів перерахування Мk = 4, 5 і 6.

З графа переходів випливає, що для одержання коефіцієнтів перерахування за допомогою сигналу W необхідно записувати в лічильник числа 4, 5 і 6. На підставі цього укладають таблицю істинності (табл. 7.6) для функцій а, b, с і d (див. рис. 7.46 ), з якої випливає, що

Таблиця 7.6 — Таблиця істинності для функцій а, b, с і d

X1 | X2 | d | c | b | a | MK
0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 0 0 0 0 | 1 1 1 1 | 0 0 0 1 | 1 1 0 0 | 5 5 4 6

На рис. 7.52 наведено схему цифрового фазообертача зі схемою часового прив'язування відповідно до отриманих функцій.

Часові діаграми,що пояснюють роботу цього фазообертача, зображені на на рис. 7.53 , а - для M2 = 5, рис. 7.53 , б - для M3 = 6 і рис. 7.53 , в - для M1 = 4. Слід мати на увазі, що швидкодія цього фазообертача нижча швидкодію фазообертача , виконаного у вигляді синхронного автомата (з рис. 7.53 видно, що лічильник спрацьовує як за від’ємним, так і за додатними перепадами тактового сигналу Н2).