Contents

СТОРІНКИ |  |

висновку, що функції збудження лічильника за mod 2m описуються виразами:

(7.14)

Таблиця 7.2 — Таблицю істинності двійкового лічильника за mod 8

i | Q3 | Q2 | Q1 | Q3+ | Q2+ | Q1+

0

1

2

3

4

5

6

7

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

0

1

1

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

Відповідно до цих функцій збудження, виконаний 6-розрядний двійковий лічильник на мікросхемі К155ИЕ8.

Вираження (7.14)можна надати вигляду

(7.15)

Схема двійкового лічильника, що відповідає цим функціям збудження, значно простіша, ніж схема лічильника, що відповідає функціям збудження (7.14), однак швидкодія менше через послідовне вмикання логічного елемента І (максимально допустиме значення частоти тактового сигналу Н буде менше). На рис. 7.15 показано частину двійкового лічильника, виконанану до функцій збудження (7.15).