Розділ 9

СТОРІНКИ |  |

Час, протягом якого необхідно звернутися до рядка для регенерації, визначає параметр «період регенерації» Трег.

Оскільки звертання до різних рядків відбувається з різними за тривалістю інтервалами часу, розраховувати тільки на автоматичну регенерацію не можна.

Цикл регенерації складається з m звертань до матриці, де m — число рядків, шляхом перебору адрес рядків за допомогою зовнішнього лічильника циклів звертань. Звертання до матриці для регенерації можна організувати за кожним з режимів: запису, зчитування, зчитування-модифікації-запису, а також за спеціальним режимом регенерації — сигналом .

Режим роботи зчитування-модифікація-запис полягає в зчитуванні інформації про наступний запис у тому самому ЕП. У часових діаграмах сигналів для цього режиму поєднані діаграми для зчитування (рис. 9.10 ) і запису (рис. 9.9 ) інформації: при незмінних сигналах і режим зчитування змінює режим запису даних за тією самою адресою. Модифікація режиму полягає в зміні сигналу зчитування на сигнал запису й у підведенні до входу DI записуваної інформації. Час циклу в цьому режимі звертання більший, ніж в інших. В усіх зазначених режимах регенерація здійснюється, як операція, що супроводжує процес звертання до мікросхеми.

У разі організації примусової регенерації найдоцільнішім для реалізації є режим регенерації сигналом (рис. 9.12 ), за якого здійснюють перебір адрес у супроводі сигналу стробування при =1.

У розрахунок часу регенерації потрібно брати час циклу при вибраному режимі регенерації, помноживши його на число рядків. Наприклад, на регенерацію інформації в ЕП одного рядка мікросхеми