Contents

СТОРІНКИ |  |

Таблиця 1.3. Код Грея

Десяткове число | Двійковий код | Код Грея
0 | 0000 | 0000
1 | 0001 | 0001
2 | 0010 | 0011
3 | 0011 | 0010
4 | 0100 | 0110
5 | 0101 | 0111
6 | 0110 | 0101
7 | 0111 | 0100
8 | 1000 | 1100
9 | 1001 | 1101
10 | 1010 | 1111
11 | 1011 | 1110
12 | 1100 | 1010
13 | 1101 | 1011
14 | 1110 | 1001
15 | 1111 | 1000

Код Грея використовують у механічних шифраторах кута повороту вала, при "паралельному кодуванні" — методі швидкодійного аналого-цифрового перетворення. Це дає змогу уникнути помилок, оскільки в цьому випадку при переході між двома закодованими значеннями всі розряди ніяк не можуть змінитися одночасно. Якби використовувався суто двійковий код, то при переході, наприклад, від 7 до 8 внаслідок помилки зчитування на вході можна було б отримати число 15.