Contents

СТОРІНКИ |  |

На часовій діаграмі рис. 6.5 , б наведено граничний динамічний режим роботи RS-тригера. Передбачено, що елементи АБО–НЕ є ідеальними елементами затримки на час tзт.р.ср, та не спотворюють фронти вхідних і вихідних сигналів. Нехай до моменту часу t0 тригер знаходився у стані «0», a R=S=0.

У момент часу t0 сигнал S змінив своє значення з 0 на 1. У момент часу t1 = t0 + tзт.р.ср вихідний сигнал змінився з 1 на 0. Нульові сигнали, що діють на вході R і на виході в момент часу t2 = t1 + tзт.р.ср, забезпечать появу сигналу 1 на виході Q. У цей самий момент можна зняти сигнал 1 із входу S, а сигнал 1 з виходу Q підтвердить сигнал на виході у момент часу

t3 = t2 + tзт.р.ср..

Тоді з урахуванням поданого вище визначення безперебійного перемикання тригера можна записати

tи=2tзт.р.ср. ; tзт.пер = 3tзт.р.ср (6.13)

З часової діаграми випливає, що

tр=TS=TR=4 tзт.р.ср. (6.14)

Асинхронний S-тригер функціонує відповідно до табл. 6.4, де SR — вхід, що відповідає входу R, a Ss — вхід, що відповідає входу S RS-тригера. Відмінна риса S-тригера у тому, що при активних вхідних сигналах SR=SS він встановлюється у стан «1». На рис. 6.6 закон функціонування S-тригера поданий у вигляді графа.

З табл. 6.4 видно, що при всіх наборах початкових змінних SR і SS тригер має стійкі стани; отже, характеристичне рівняння відображає структуру керованого потенціалом тригера, причому він містить тільки одну елементарну запам'ятовувальну комірку у вигляді RS-тригера.