Розділ 9

СТОРІНКИ | Стартова сторінка розділу >> |

Рисунок 1 – Модель комірки памяті ОЗП

На схемі позначені наступні входи схеми:

D - сигнал, що записується до пам’яті;

WR - сигнал, що приймає значення «1» коли виконується функція запису, та «0» у випадку зчитування даних з комірки пам’яті;

X, Y - виконується вибір даної комірки, якщо X=1 n Y=1.

Для моделювання використаємо генератор слова:

Рисунок 2 – Приклад генератора слова.

| Стартова сторінка розділу >> |