Contents

СТОРІНКИ |  |

Наявність кон’юнкцій J=J1J2J3 і K=K1K2K3 в універсальних JK-тригерах не тільки дає змогу будувати різні типи тригерів (табл.6.12), але й істотно спрощує структуру довільних цифрових пристроїв (наприклад, лічильників, регістрів), а також будувати так названі безвентильні лічильники, тобто вимірювальні пристрої з похідним модулем рахунку тільки з використанням мікросхем JK-тригерів без яких-небудь додаткових логічних елементів. Універсальні D- і JK-тригери широко використовують при побудові лічильників, регістрів, суматорів, пристроїв керування, розподільників імпульсів, різних цифрових автоматів, при синтезі довільних тригерних структур тощо.

Таблиця 6.12. Характеристична таблиця різних типів універсального JK -тригера

###### Тип тригера

Функції входів універсального JK-тригера

Асинхронний режим | Синхронний режим
R | J1 | J2 | J3 | C | K1 | K2 | K3 | S | R | J1 | J2 | J3 | C | K1 | K2 | K3 | S
|  | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ |  |

##### RS,JK

1

##### S;J

1

##### R;K

1

RST |  | 1 | S | T | R | 1
JK |  | 1 | J | C | K | 1

D

1

##### D

1

1

1

D

C

1

DV | 1 | D | V | 1 |  | V | 1 | 1 | D | V | C |  | V | 1
DV1, V2 | 1 | D | V1 | V2 | 1 |  | V1 | V2 | 1 | 1 | D | V1 | V2 | C |  | V1 | V2 | 1

T

1

##### T

1

##### T

1

1

1

T

1

1

TV

1

##### T

V

1

##### T

V

1

1

1

V

T

1

V

1