Contents

СТОРІНКИ |  |

5.1. Етапи побудови логічної схеми

5.2. Синтез логічних пристроїв у заданому базисі

5.3. Особливості побудови логічних пристроїв

5.4. Логічні елементи для реалізації складних функцій

5.5. Мультиплексори і демультиплексори

5.6. Синтез комбінаційних схем на мультиплексорах

5.7. Дешифратори, дешифратори - демультиплексори і шифратори

5.8. Суматори

5.9. Десяткові суматори

5.10. Компаратори

5.11. Перетворювачі двійково- десяткового коду

5.12. Перетворювачі двійково коду

Лабораторний практикум №1

Лабораторний практикум №2

Лабораторний практикум №3

Висновки

Тестування

5.10. Компаратори

Цифровим компаратором називають комбінаційний логічний пристрій, призначений для порівняння чисел, поданих у двійковому коді.

Компаратори виконують мікрооперацію визначення відносини між двома словами. Число входів компаратора визначається розрядністю порівнюваних кодів.

Основними відносинами можна вважати «дорівнює» і «більше», інші відносини можуть бути визначені через основні. Так, ознаку нерівності слів можна одержати як заперечення ознаки рівності (), відношення «менше» – шляхом зміни місцями аргументів у функції (), а нестрогі нерівності – за формулами:

;

Відносини широко використовують як логічні умови в мікропрограмах, а також у пристроях контролю та діагностики ЕОМ.

Пристрої порівняння на рівність будують на основі порозрядних операцій над однойменними розрядами обох слів. Ознака r рівності розрядів має значення 1, якщо в обох розрядах містяться або одиниці,або нулі, тобто

.

Ознака рівності слів R набуває значення 1, якщо всі розряди рівні між собою, тобто .