Contents

СТОРІНКИ |  |

Основним динамічним параметром мікросхем ПЗПМ є час вибірки адреси. За необхідності стробування вихідних сигналів на керуючі входи CS варто подавати імпульси після надходження коду адреси. У такому випадку в розрахунок часу зчитування треба брати час установлення сигналу CS щодо адреси і час вибору.

Вихідні сигнали у всіх мікросхем ПЗПМ мають ТТЛ- рівні. Виходи побудовані в основному за схемою з трьома станами.

Для зниження споживаної потужності деякі мікросхеми, наприклад К596РЕ1, допускають застосування режиму імпульсного живлення, при якому живлення на мікросхему подають тільки при зчитуванні інформації.

Стійка тенденція до функціонального ускладнення БІС пам'яті виявляється й у мікросхемах ПЗПМ: у їхню структуру вбудовують вузли інтерфейсу для сполучення зі стандартною магістраллю, схеми самоконтролю і виправлення одиночних помилок за допомогою коду Хеммінга.