Contents

СТОРІНКИ |  |

На рис. 5.35 зображено умовне графічне позначення розглянутого перетворювача коду. У лівому та правому додаткових полях зазначено ваги, з якими сприймаються і видаються вхідні і вихідні сигнали. Вага старшого вхідного розряду відповідно до співвідношення (5.23) на три менша, ніж вага вихідного старшого розряду. Надалі на схемах множники 10j враховуватимемо на основному полі перетворювачів кодів.

Правило побудови перетворювача двійково-десяткового коду на двійковий пояснимо на прикладі перетворювача 3-розрядного двійково-десяткового числа на двійковий код (рис. 5.35 ). Через те що наймолодшийрозряд двійково-десяткового коду збігається з молодшим розрядом двійкового коду, то цей розряд не перетворюється, тобто подається з входу на вихід. Наступні за старшинством розряди подаються зі зсувом на входи двох перетворювачів кодів (здійснюється зсув на один розряд).

Інший зсув на один розряд здійснюється за допомогою наступних двох перетворювачів кодів і т.д. Правила складання перетворювача двійково-десяткового коду на двійковий можна сформулювати в такий спосіб:

1) ваги розрядів вхідних сигналів усіх перетворювачів кодів мають бути у співвідношенні 1 : 2 : 4 : 5;

2) через те що кожен перетворювач кодів перетворить тільки один двійково-десятковий розряд на двійковий (вага 5 змінюється на вагу 8), то перетворювач двійково-десяткового коду на двійковий повинен мати пірамідальну структуру;

3) піраміда будується з перетворювачів коду доти, доки не будуть отримані вихідні сигнали з усіма вагами 2P, де р = 0, 1, 2, .... за умови, що здобуте двійкове число не менше за початкове двійково-десяткове число.