Тестування

> << Стартова сторінка розділу

> ## ТЕСТ

> 1. |  | Якщо кожна цифра відповідає деякому фіксованому числу, то така система числення є
> |  | позіційною |
> | непозіційною
> | не можна визначити

> 2. |  | Скільки байтів необхідно для утворення 32-розрядного слова?
> |  | 8 |
> | 4
> | 2

> 3. |  | Переведення з десяткової системи в будь-яку позиційну систему числення проводиться методом послідовного ділення на основу нової системи доти
> |  | доки остача від ділення не набуде значення 0 |
> | доки остача від ділення не буде більше основи системи
> | доки остача від ділення не буде менше основи системи

> 4. |  | При переведенні з десяткової системи в будь-яку позиційну систему число в новій системі записується у вигляді остачі від ділення:
> |  | починаючи з першої остачі справа наліво |
> | починаючи з останньої остачі справа наліво
> | порядок запису значення не має

> 5. |  | Двійкове число при перекладі у вісімкову систему ділиться на:
> |  | тетради сліва направо |
> | тетради справа наліво
> | тріади справа наліво

> 6. |  | Порівняйте числа а=5(10) і в=5(8), та зробіть висновки
> |  | а>в |
> | а<в
> | а=в

> 7. |  | Укажіть, яке з приведених чисел записано з помилками:
> |  | 12ААС9(16) |
> | 1485(8)
> | 0111(2)

> 8. |  | Яке число передує числу 10(8) в 8-ній системі числення?
> |  | 7(8) |
> | 1(8)
> | не можна визначити

> 9. |  | Яке з наведених двійкових чисел є відображенням числа 237(10)?
> |  | 11101101 |
> | 10110111
> | 11011001

> 10. |  | Що з наведених варінтів для представленого рисунку являється мінімальною кодовою відстанню?
> |  | відстань від точки з координатами 000 до точки з координатами 001 |
> | відстань від точки з координатами 001 до точки з координатами 110
> | відстань від точки з координатами 000 до точки з координатами 111

> 11. |  | Який з наведених кодів є циклічним кодом?
> |  | код Грея |
> | код із залишком 3
> | обидва

> 12. |  | Скільки потрібно комбінацій розрядів для побудови n-розрядного коду з виявленням помилок?
> |  | не менше ( n-1) можливих комбінацій |
> | 2nкомбінацій
> | не більше за половину з 2n можливих комбінацій

> 13. |  | Відсутності помилки в кодовій комбінації прийнятій після k послідовних перевірок буде відповідати число:
> |  | складене з нулів |
> | складене з одиниць
> | складене з нулів та одиниць почергово

> 14. |  | Мінімальна відстань для коду Хеммінга з виправленням помилок дорівнює:
> |  | одному |
> | двом
> | трьом

> 15. |  | Для утворення додаткового коду негативного числа необхідно:
> |  | в знаковому розряді поставити одиницю, а всі цифрові розряди інвертувати, після чого додати 1 до молодшого розряду |
> | в знаковому розряді поставити одиницю, а всі цифрові розряди інвертувати
> | в знаковому розряді поставити нуль, а всі цифрові розряди інвертувати, після чого додати 1 до старшого розряду

> Тут буде виведений результат

> Стартова сторінка розділу >>