Contents

СТОРІНКИ |  |

Із викладеного випливає, що розглянута схема реалізує за виходом у2 операцію АБО-НЕ, а за виходом у1 — операцію АБО:

Резистори r0 – rn-1 увімкнені між базами транзисторів VT1–VTn і виводом –Uж; забезпечують замкнений стан цих транзисторів за відсутності вхідного сигналу. Це дає змогу не турбуватися про підключення невикористаних входів ІС до виводів джерела живлення.

Особливістю схемотехнічної побудови елементів ЕЗЛ є використання для підключення загальної шини власне перемикача струму і вихідних емітерних повторювачів різних виводів ІС. Споживаний струм, що проходить в цих колах, має якісно різний характер. Як було зазначено раніше, принцип роботи перемикача струму полягає у споживанні постійного струму, оскільки його робота пов'язана з перерозподілом струму емітерного резистора RЕ..Емітерні повторювачі споживають імпульсний струм. До того ж для поліпшення частотних властивостей опори резисторів, що підключають до виводів у1 і у2 ІС, вибирають дуже малими (Rзов=75... 100 Ом). Тому спільне живлення цих кіл через малу величину логічного перепаду може призводити до помилкового спрацьовування сусідніх елементів, тобто до появи перебоїв під час оброблення інформації (внутрішніх завад). Поділ кіл живлення дає змогу усунути цей недолік.

Роздільне живленняперемикачів струму і вихідних емітерних повторювачів дає змогу додатково вирішити завдання зниження потужності, що розсіюється в реальній апаратурі. Через те що вихідна напруга елемента лежить у діапазоні –0,9...–1,7В, то для живлення зовнішніх резисторів можна використати напругу, що не перевищує 2В. Таке рішення при малих опорах Rзов дає змогу значно зменшити втрати потужності.