Contents

СТОРІНКИ |  |

Тут усі операції виконуються за допомогою ЛЕ «виключне АБО» та двійкових 4-розрядних суматорів. Тому однорозрядні десяткові суматори, зображені на рис. 5.29 , можна використовувати як для додавання,так і для віднімання n-розрядних двійкових чисел, якщо вони подані в додатковому коді із залишком 3.

Зазначимо, що іноді виникає необхідність використання шісткової системи числення (наприклад, під час побудови багатоканальних таймерів на основі оперативних запам'ятовуючих пристроїв). У цьому випадку додавання і віднімання найпростіше виконувати в додатковому 3-розрядному двійковому (4 – 2 – 1) коді із залишком 1 або в додатковому 4-розрядному двійковому (8 – 4 – 2 – 1) коді із залишком 5. Ці коди мають ті самі властивості, що і додатковий код із залишком 3 для десяткової системи числення. Доповнення W числа Х у шістковій системі числення визначається співвідношенням: W = 6n–X, де Х – n-розрядне шісткове число.