Contents

СТОРІНКИ |  |

Переповнення розрядної сітки інтегратора можна фіксувати в моменти часу, коли відбувається зміна знака додавання чисел X’ та Y’ на протилежний знак. Підставивши значення х = y у вираження (7.22), одержимо, що функція z3 = Q. Тому якщо х = у = 0 (числа X’ і Y’ додатні), а Q = 1, то відбувається додатне переповнення розрядної сітки, тобто значення функції z1 = 1. Якщо ж x = y = 1, aQ = 0 (числа X’ і Y’ від’ємні), то відбувається від’ємне переповненнясітки розрядної сітки, тобто значення функціі z3= 1

Для відновлення знака додавання при переповненні розрядної сітки функцію z3 при значенні сигналу w = 1 слід визначити за співвідношенням Склавши за табл. 7.8 діаграми Вейча, можна отримати:

У цьому подані функцій не потрібно одержувати інверсні сигнали та . За отриманими функціях можна побудувати схему ПДС.

На підставі рис. 7.56 можна зрозуміти, що якщо число X’ = const, то значення числа Y’ з надходженням кожної групи тактового сигналу Н, який складається з п імпульсів, змінюватиметься відповідно до деякої лінійної функції. У загальному випадку цифровий інтегратор до моменту переповнення розрядної сітки описується функцією

де Y’0 — початкове значення, записане в Рг Y . При надходженні груп тактового сигналу Н паралельний запис у Рг Х не проводиться .