Розділ 9

СТОРІНКИ |  |

Для збереження інформації в тригері потрібне джерело живлення, тобто тригер розглянутого типу є енергозалежним. За наявності живлення тригер здатний зберігати свій стан як завгодно довго. В один із двох станів, у яких може знаходитися тригер, його приводять сигнали, що надходять по розрядних шинах у режимі запису: при D=l (РШ1,=1, РШ0=0) VT1, VT4,- відкриті, VT2, VT3 - закриті, при D=0 (PШ1=0, РШ0=1) транзистори свої стани змінюють на зворотні. У режимі зчитування PШ знаходяться у високоомному стані і приймають потенціали пліч тригера, передаючи їх потім через пристрій вводу-виводу на вихід мікросхеми D0, . При цьому інформація, що зберігається в тригері, не руйнується.

Особливість КМДН-тригерів полягає в тому, що в режимі збереження вони споживають незначну потужність від джерела живлення, оскільки в будь-якому стані тригера в тій чи іншій його половині один транзистор, верхній або нижній, закритий. У режимі звертання, коли переключаються елементи матриці, дешифратори й інші функціональні вузли мікросхеми, рівень її енергоспоживання зростає на два-три порядки.

Для звертання до мікросхеми для запису 0 або 1 слід підвести цю інформацію до входу DI, подати код адреси А{А0-А7}, сигнал дозволу і сигнал W/R, що відповідає режиму запису. При зазначених сигналах збуджується заданий рядок Xi, обраний дешифратором коду адреси рядків, і в результаті цього відкривається доступ по розрядних шинах до усіх ЕП даного рядка. Одночасно збуджується один з виходів Yj, дешифратора коду адреси стовпців і, відкриваючи відповідні транзистори VTj0, VTj1 у блоці ключів вибору стовпця, комутує обраний стовпець на УВВ. Доступ до розрядних шин цього стовпця з боку ПВВ забезпечує сигнал CS=1, що відкриває ключі VT0 і VT1. Настроювання ПВВ на прийом сигналу з входу DI здійснює сигнал W/R= 1.