Contents

СТОРІНКИ |  |

Такі види схемотехніки, як резистивно-транзисторна логіка (РТЛ) і діодно-транзисторна логіка (ДТЛ), у мікропроцесорних системах нині практично не застосовують.

Логічні схеми, які розробляють на різній конструктивно-технологічній основі, значно відрізняються за своїми характеристиками, навіть якщо вони реалізують однакові функції. У кожного з наведених видів схемотехніки є свої переваги. Так, ЕЗЛ відрізняється високою швидкодією, хоча деякі різновиди ТТЛ наближаються до неї за цим параметром. Як р- МОН, так і п- МОН логіки широко застосовують у мікропроцесорах, а КМОН схемотехніка має переваги, якщо важливе зменшення споживаної потужності.

Динамічні МОН- структури використовують для побудови різних запам'ятовувальних пристроїв; вони мають просту організацію, в якій логічний стан визначається зарядом ємності, внутрішньо властивої логічному елементу. І2Л застосовують в інтегральних схемах.