Contents

СТОРІНКИ |  |

мультиплексори, суматори, а також будь-які їхні комбінації, що не утворять петель зворотного зв'язку. Кожна КС одержує інформацію з виходів тригерів, синхронізованих однією фазою синхронізації, а виходи цієї КС підключені до D-входів тригерів, синхронізованих іншою фазою. Саме це дозволяє уникнути впливу гонок.

Усі комбінаційні схеми, виходи яких підключені до входів тригерів MRGI, можна розглядати разом як одну велику комбінаційну макросхему з багатьма виходами, позначену на рис. 11.8, a MKCI. Аналогічно всю сукупність схем, виходи якихпідключені до входів тригерів MRGII, розглядають як макросхема МКСІІ. Реалізовані макросхемами MKCI і МКСІІ функції у цьому випадку значення не мають, важливий лише характер підключення їх до регістрів. Наприклад, деякі тракти КС можуть не утримувати жодного логічного елемента і передавати без зміни рівні виходів тригерів одного регістра на входи тригерів іншого.

Припустимо, що сигнали, які надходять на вхід пристрою ззовні, приймаються на деякі тригери MRGI, причому змінюватися ці сигнали можуть лише за фронту С2.

Сутнність прцесу, що відбуваються в системі двохфазної синхронізації, така (рис. 11.8,б). За фронтом деякого синхроімпульсу С1 у момент t1 вхідні кон'юнктори засувок регістра MRGI відкриваються, і тригери змінюють стани своїх виходів. Вихідні рівні MRGI починає оброблятис комбінаційна макросхема МКСI. У схемі є паралельні шляхи, а виходи їх перекручені гоночними процесами, зображеними на рис. 11.8,б у вигляді сітки накладених один на одного фронтів. Для MRGII помилкові стани виходів МКСII не небезпечні, оскільки його входи замкнені рівнем «0» сигналу синхронізації С2. По закінченні часу, що дорівнює максимально можливій