Contents

СТОРІНКИ |  |

Узагальнену схему тригерного пристрою (надалі – просто тригера) можна подати у вигляді, наведеному на рис. 6.1 , де х1..., хп — інформаційні входи; C1,...,Ст — входи синхронізації, або тактові входи; V1,...,Vk — керуючі входи; Sy, Ry — встановлювальні входи; S*, R* — інформаційні входи елементарної запам'ятовувальної комірки; Q , — виходи.

Комутаційні входи використовуть для зовнішніх з'єднань у програмувальних універсальних тригерах. У реальних схемах тригерів деяких вхідних сигналів і зв'язків, зображених на рис. 6.1, може не бути, а в найпростіших тригерах може не бути схеми керування.

Для інформаційних входів використовують такі позначення: S (Set-установка) — вхід для роздільного установлення тригера в стан «1» (Q = l, = 0); R (Reset — скидання) — вхід для роздільного установлення тригера в стан «0» (Q = 0, =1); T (Toggle – релаксатор) — лічильний вхід тригера; J (Jerk — раптове вмикання) — вхід для роздільного установлення тригера в стан «1» в універсальному JK- тригері; К (Kill — раптове вимкнення) — вхід для роздільного установлення тригера в стан «0» в універсальному JK-тригері; D (Delay — затримка, Drive — передавання) — інформаційний вхід для установлення тригера в стан «0» або «1»; V (Valve-клапан, вентиль) – керувальний вхід для дозволу приймання інформаційних, або тактових, сигналів; тактовий вхід С (Clock — первинне джерело сигналів синхронізації) дає змогу схемі керування записувати інформацію у тригер.

За способом організації логічних зв'язків розрізняють тригери з роздільним установленням у стан «0» і «1» (RS-тригери); з лічильним входом (T-тригери); універсальні з роздільним установленням у стан «0» і «1» (JK-тригери); із прийманням інформації з одного входу (D-тригери); універсальні з керованим прийманням інформації з одного входу (DV-тригери); комбіновані (наприклад, RST-, JKRS-, DRS- тригери); зі складною вхідною логікою.

За способом запису інформації тригери поділяють на несинхронізовані (асинхронні, нетактові) і синхронізовані (синхронні, тактові).