Тестування

> << Стартова сторінка розділу

> ## ТЕСТ

> 1. |  | Тригери - це:
> |  | пристрої з двома стійкими станами виходу, які містять вхідних сигналів |
> | пристрої з двома стійкими- станами виходу, які містять елементарну запам'ятовуючу комірку і схему керування
> | пристрої з двома стійкими станами виходу, які містять схему керування

> 2. |  | Тригери, стан яких змінюється в інтервалі дії рівнів "1" або "0" тактового імпульсу, називаються:
> |  | тригерами, що спрацьовують за рівнем |
> | тригерами з внутрішньою затримкою
> | тригерами з роздільною установкою станів «0» і «1»

> 3. |  | До схемотехнічних параметрів тригерів відносяться:
> |  | коефіцієнт обєднання по входу, коефіцієнт розгалуження по виходу |
> | вхідні і вихідні струми, рівні "0" і "1"
> | всі вищепереліковані

> 4. |  | Найменший інтервал часу між вхідними сигналами мінімальної тривалості, які викликають безперебійне переключенн тригера - це
> |  | мінімальна тривалість вхідного сигналу |
> | час затримки поширення одного логічного елемента схеми
> | дозволений час тригера

> 5. |  | Яка з сукупностей параметрів визначає швидкодію тригерів?
> |  | tдоз, fmax, k |
> | fроб, tі і tзт.пер
> | l, k

> 6. |  | Функцію переходів або звязку внутрішніх змінних для моменту часу t зі значеннями вхідних і вихідних змінних для моменту часу t+1 називають:
> |  | храктеристичним рівнянням |
> | рівнянням Вейча
> | перехідною функцією

> 7. |  | Заборонена комбінація - це:
> |  | комбінація вхідних сигналів, по закінченні якої стан тригера невизначено |
> | комбінація вихідних сигналів при якій стан тригера з рівною імовірністю може бути одиничним або нульовим
> | обидва варіанти вірні

> 8. |  | RS- тригер - це двохвходовий тригер, який встановлюється в одиничний стан, коли:
> |  | на R- вхід подано активний сигнал, а на S-вхід - неактивний |
> | на S- вхід подано активний сигнал, а на R-вхід - неактивний
> | коли на обидва входи подано активний сигнал

> 9. |  | Властивість RS-тригера, яка має назву "блокування" полягає в тому, що:
> |  | RS-тригер зберігає один зі стійких станів незалежно від багаторазової зміни інформаційного сигналу на одному вході при нульовому значеннні інформаційного сигналу на іншому вході |
> | RS-тригер завжди зберігає обидва стійкі стани незалежно від багаторазової зміни інформаційного сигналу на одному вході
> | RS-тригер блокує вихідні стани незалежно від зміни інформаційного сигналу на одному вході при одиничному значенні інформаційного сигналу на іншому вході

> 10. |  | При хитливому стані тригера, коли :
> |  | тригер при тім же наборі вхідних змінних переходить у стійкий стан |
> | тригер при тім же наборі вхідних змінних буде постійно змінювати свій стан, тобто буде перебувати в втоколивальному режимі
> | можливі обидва випадки

> 11. |  | Виходячи з виразу можна зробити висновок, що RS-тригер являє собою
> |  | паралельне з'єднання двох елементів АБО-НІ, замкнуте саме на себе |
> | послідовне з'єднання двох елементів АБО-НІ, замкнуте саме на себе
> | послідовне з'єднання двох елементів І-НІ, замкнуте саме на себе

> 12. |  | Визначити комбінації вхідних сигналв, при яких тригер робить перехід 01.
> |  | R=1, S=1 |
> | R=1, S=0
> | R=0, S=1

> 13. |  | На рисунку зображено:
> |  | граф асинхронного RS-тригера |
> | граф синхронного RS-тригера
> | граф асинхронного S-тригера

> 14. |  | Якщо необхідно парафазне представлення вихідних сигналів D-тригер можна одержати:
> |  | з двох послідовно включених інверторів |
> | з одного повторювача та інвертора
> | з двох паралельно включених повторювачів

> 15. |  | Можливість змінювати інформаційні сигнали тільки протягом періодів, коли тактові імпульси блокують вхідні ланцюги і запобігають зміні стану тригера, належить
> |  | асинхронним тригерам |
> | синхронним тригерам
> | тільки асинхронним Т-тригерам

> 16. |  | Заборонена комбінеція RS= 11 належить
> |  | асинхронному RS-тригеру |
> | синхронному RS-тригеру
> | обом

> 17. |  | Тригери, шо можуть працювати в різних режимах і як різні типи тригерів, називаються:
> |  | дуальними |
> | універсальними
> | базовими

> 18. |  | Для того, щоб виключити можливість появи на входах забороненої комбінації: (див. рисунок)
> |  | тривалість і стартостопних імпульсів повинна бути достатньої для спрацьовування RSтригера й одночасно менше інтервалу часу між стартостопними імпульсами |
> | тривалість і стартостопних імпульсів повинна бути достатньої для спрацьовування RSтригера й одночасно більше інтервалу часу між стартостопними імпульсами
> | тривалість і стартостопних імпульсів повинна бути більше інтервалу часу між стартостопними імпульсами

> 19. |  | На рисунку зображено:
> |  | схема пристрою виділення і тактування переходу 10 на D-тригерах |
> | схема пристрою виділення першого імпульсу на D-тригерах
> | схема пристрою видылення ы тактування переходу 01 на JK-тригерах

> 20. |  | Правила функціонування тригерів задаються :
> |  | у формі мікропрограмного автомату |
> | у вигляді таблиці переходів тригера та у вигляді графа
> | всіма переліченими способами

> Тут буде виведений результат

> Стартова сторінка розділу >>