Contents

СТОРІНКИ |  |

Значення Х = 5, 6, 7; 13, 14, 15; 21, 22, 23; 29, 30, 31 не можуть з'являтися на входах перетворювача коду. Значення вхідних сигналів xр (р = 1, .... 5) задають адресу ПЗП, за якого відбувається зчитування вихідних сигналів ур. Правила складання схеми перетворювача двійково-десяткового коду на двійковий з використанням цих перетворювачів ідентичні наведеним раніше. На рис. 5.39 зображено схему перетворювача 4-розрядного двійково-десяткового коду на двійковий код, складену за цими правилами. На схемі цифрами 0 і 1 показане перетворення десяткового числа 9999 на двійкове число.

Мікросхема К155ПР6 має вхід стробування V: при V = 0 здійснюється зчитування інформації, записаної в ПЗП, а при V = 1 усі вихідні сигнали набувають значення, яке дорівнює 1. Крім того, ця мікросхема має ще два застосування у разі використанні виходів A(z1), B(z2) і C(z3):

1) при х5 = 0 здійснюється перетворення двійково-десяткового числа Х = (х4, х3, х2, x1) на додаток W1 до числа 9 за правилом: W1 = 9 – X = (z3, z2, x2, z1);

2) при x5 = 1 – перетворення двійково-десяткового числа Х = (х4, х3, х2, x1) на додаток W2, до числа 10 за правилом: