Розділ 9

СТОРІНКИ |  |

оцінювання мікросхеми за цими параметрами слід мати на увазі, що вони взаємозалежні, і тому досить знати один з них. Більш інформативним є параметр tв.CAS, оскільки інформацію виводить з мікросхеми сигнал при наявності, звичайно, сигналу зчитування =1. З рис. 9.10 випливає:

tв.RAS = tв.CAS + tyc.CAS.RAS .

Для оцінювання швидкодії мікросхеми пам'яті слід ураховувати час циклу запису (зчитування) tц.зп ,tц.сч . Інші часові параметри необхідні для забезпечення безпомилкового функціонування мікросхем у складі електронної апаратури. Перелік часових параметрів динамічних ОЗП включає десятки найменувань. Усе різноманіття цих параметрів можна систематизувати, об'єднавши їх у наступні групи:

- параметри, що характеризують тривалості сигналів і інтервалів між сигналами, наприклад сигналу А: , ;
- параметри, що характеризують взаємний зсув сигналів, наприклад сигналів А і В:

tус.В.А. — час встановлення сигналу В відносно А;

tу.В.А. — час утримання сигналу В відносно А;

tзб.A.B — час збереження сигналу А відносно В;

- час циклу tц — інтервал часу, між початками (закінченнями) сигналів на одному з керуючих входів, наприклад А, протягом якого мікросхема виконує одну функцію, наприклад запис tц.зп або зчитування tц.зч;