Contents

СТОРІНКИ |  |

Запис xt у формулі (6.6) означає, що сигнал х набуває будь-якого конкретного значення 0 або 1 у момент часу t і зберігає його до моменту часу t+1. Запис Qt+1 означає, що вихідний сигнал набуває будь-якого значення відразу після закінченні моменту часу t +1 і зберігає його до моменту часу t +2. Іноді визначають xt і Qt як значення змінних до надходження інформаційного (тактового) сигналу, a xt+1, Qt+1 - після надходження інформаційного (тактового) сигналу.

Оскільки сигнали на виходах Q і - взаємно обернені, стан тригера визначений, якщо задане значення одного з вихідних сигналів, наприклад на його прямому виході Q. Стан Q = l, = 0 називається одиничним, a Q = 0; = 1- нульовим. За деяких комбінацій вхідних сигналів виникають стани Q==1 або Q ==0. Після закінчення дії таких комбінацій стан 00 або 11 зберігатися не може і тригер перейде або в стан 10, або в стан 01. Комбінацію вхідних сигналів, після закінченні якої стан тригера невизначено, тобто з однаковою ймовірністю може бути одиничним або нульовим, називають забороненою комбінацією. У цьому випадку значення сигналів на виходах Q і - фіктивні (невизначені).

Отже, тригер може мати п'ять логічних станів на виході (0, 1, Q, , ), що означає таке:

«0» — тригер постійно перебуває в нульовому стані незалежно від зміни сигналів на його вході;

«1» — тригер постійно перебуває в одиничному стані незалежно від зміни сигналів на його вході;

Q — стан тригера не змінюється при зміні вхідних сигналів, причому може бути або Q = 0, або Q = l;

— стан тригера змінюється на протилежний при зміні вхідних сигналів, причому може бути зміна стану «1» на стан «0» або навпаки;

— фіктивний (невизначений) стан тригера.