Contents

СТОРІНКИ |  |

установиться в стан «6» (0110), на виходах Q2 і Q3 з'являться значення сигналів 1, що по входах S'9 переведуть лічильник у стан «9» (1001) — пунктир на рис. 7.23 . Тривалість перебування лічильника в стані «6»визначається швидкодією тригерів Q2 і Q3, що на входах S'9 установлюються в стан 0.

Недоліком цього способу побудови лічильників є критичність їхньої роботи — у разі великого розкиду часу спрацьовування тригерів деякі з них можуть не встановитися в необхідний стан. Якщо зворотні зв'язки (див. рис. 7.22 ) завести навходи R', а не на S'9, то вийде лічильник за mod 6. Аналогічно можливо одержати й інші коефіцієнти перерахування.

Мікросхема К564ИЕ10 є здвоєним лічильником за mod 16, у якому тригери спрацьовують по сигналу (якщо С2=1, то лічильник запускається додатними перепадами сигналу С1, а якщо C1=0, то від’ємними перепадами сигналу C2 ).

На рис. 7.25 зображено лічильник за mod 102, виконаний на основі цієї мікросхеми з використанням асинхронного встановлення лічильника в нульовий стан на вході R'.

Надійність роботи даного лічильника досить висока, тому що ЛЕ І - НЕ та НЕ вносять запізнювання в коло асинхронного зворотного зв'язку.

Лічильник К176ИЕ2 (рис. 7.26 ) може працювати і як двійковий, і якдесятковий. Він має п'ять двійкових входів і один десятковий. По входах D1-D4 у нього можна записати попередні дані. На вхід R лічильника надходить сигнал асинхронного скидання, а на С - тактова частота. Якщо на вході є високий рівень, толічильник працює як двійковий, якщо низький – як десятковий і на виводі f/10 виникають імпульси з частотою f/10. Високий рівень на вході EC дозволяє лічення.