Contents

СТОРІНКИ |  |

6.1. Основні поняття. Класифікація тригерів

6.2. Асинхронний RS-тригер

6.3. Асинхронні тригери з одним входом

6.4. Синхронні тригери

6.5. Синтез довільних тригерних структур

6.6. Приклади використання тригерів

Лабораторний практикум

Висновки

Тестування

6.5. Синтез довільних тригерних структур на універсальних D – та JK-тригерах

Приклад 1. Розробити тактований переходом 01 тригер з двома входами, що функціонує відповідно до табл. 6.13 на базі універсального D-тригера.

Структуру синтезованого тригера в загальному вигляді зображено на рис. 6.21 , а. Задача синтезу полягає в побудові комбінаційної схеми, яка виробляє сигнал y=D, що забезпечує необхідний закон функціонування.

З таблиці переходів (табл. 6.14) випливає, що y=D=Qt+1.

З карти Карно (рис. 6.21 , б)

(6.35)

Таблиця 6.13. Характеристична таблиця тригера з двома входами на базі універсального D-тригера

x1 | x2 | Q | Набір | x1 | x2 | Qt | Qt+1 | y=D
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | Qt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | Qt | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1

Таблиця 6.14. Таблиця переходів тригера з двома входами на базі універсального D-тригера

x1 | x2 | Q | Набір | x1 | x2 | Qt | Qt+1 | y=D
0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | Qt | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | Qt | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1