Тестування

> << Стартова сторінка розділу

> ## ТЕСТ

> 1. |  | До функцій логічних розширювачів належить:
> |  | побудова нетипових схем |
> | збільшення кількості логічних входів у логічних елементів
> | обидві

> 2. |  | До якого елементу цифрових пристроїв висуваються наступні вимоги: збереження логічного рівня керуючого елемента, забезпечення заданих вимог по навантажувальній спроможності і параметрам швидкодії, забезпечення парафазних виходів.
> |  | перетворювач рівнів |
> | детектор фронтів
> | логічний розширювач

> 3. |  | Відзначте одну з основних умов, яку необхідно враховувати при побудові перетворювачів рівнів
> |  | нечутливість до тривалості вхідного сигналу |
> | забезпечення необхідних динамічних параметрів з обліком ємнісних і активних навантажень
> | обовязковий облік вихідних характеристик і параметрів керованого елемента і вхідних характеристик і параметрів керуючого елемента

> 4. |  | В наведеному рисунку в якості дільника напруги виступає наступна сукупність компонентів:
> |  | R5 , R6 |
> | R1, R2 та R4
> | R6, R3 та Т4

> 5. |  | Ключові транзисторні схеми як перетворювачі рівнів використовують у випадку, коли:
> |  | не потрібно прив'язки входу виконавчого пристрою до землі |
> | необхідним є значне зменшення габаритів схеми
> | потрібно погодити схеми, напруги живлення в яких різного знака при великій величині логічного перепаду в кожній зі схем

> 6. |  | Істотним недоліком схеми перетворювача рівнів елементів ТТЛ-типу у високий рівень, наведеної на рисунку, є:
> |  | можливість виходу її з ладу при випадковому замиканні виходу на джерело UДЖ при рівні «1» на виході керуючого елемента |
> | можливість виходу її з ладу при випадковому замиканні виходу на землю при наявності рівня «1» на виході керуючого елемента ТТЛ- типу
> | можливість виходу її з ладу при випадковому замиканні виходу на джерело UДЖ при рівні «0» на виході керованого елемента

> 7. |  | Коли логічний перепад може складати частки вольтів, в якості перетворювачів рівнів використовують:
> |  | оптронні перемикачі і трансформатори |
> | ключові транзисторні схеми
> | схеми, що працюють на принципі переключення струму

> 8. |  | Генератори характеризуються:
> |  | формою сигналу, шпаруватістю, стабільністю частоти |
> | стабільністю сигналу, логічними рівнями
> | коефіцієнтом розгалуження по виходу, числом внутрішніх станів

> 9. |  | Для генератора, виконаного на трьох вентилях (див. рис.)
> |  | якщо рівень «0» подається на входи 1 або 3, то на виході d установлюється рівень «0»; якщо рівень «0» подається на вхід 2, то на виході d рівень «1» |
> | якщо рівень «0» подається на входи 1 або 3, то на виході d установлюється рівень «1»; якщо рівень «0» подається на вхід 2, то на виході d рівень «0»
> | якщо рівень «0» подається на входи 1 або 2, то на виході d установлюється рівень «1»; якщо рівень «0» подається на вхід 3, то на виході d рівень «0»

> 10. |  | Відзначте основні недоліки притамані генератору, зображеному на рисунку (див. питання №9)
> |  | вентилі Y3 і Y4 безупинно працюють практично в критичному режимі |
> | у жодній точці схеми немає добре сформованого сигналу чітко фіксуючого напруги U0 і U1
> | шпаруватість даного генератора дорівнює двом

> 11. |  | Умовами нормальної роботи схеми керованого генератора на базі мультиплексора з емітерним зв’язком можна вважати:
> |  | активний режим роботи транзисторів Т2 і Т4, що забезпечує незмінність величини струмів І0 |
> | насичений режим роботи транзисторів Т1 і Т2, що забезпечує незмінність логічного перепаду на виходах
> | обидві умови

> 12. |  | Для схеми керованого генератора на базі мультиплексора з емітерним зв’язком використання замість резисторів RK діодів, включених у прямому напрямку, забезпечує:
> |  | істотне зменшення коефіцієнта перекриття по частоті |
> | активний режим роботи транзисторів T1 і Т2 і, як наслідок, поліпшення частотних властивостей генератора
> | прив'язку вхідних сигналів до рівня Uдж

> 13. |  | При рівні "0" на якому з входів блокується схема двохчастотного генератора
> |  | 1 |
> | 2
> | 3

> 14. |  | Тривалість вихідного імпульсу очікуючого мультивібратора визначається:
> |  | постійною часу RC вбудованих або зовнішніх компонентів |
> | постійною часу RC виключно зовнішніх компонентів
> | постійною часу RL зовнішніх компонентів

> 15. |  | При будь-яких комбінаціях статичних сигналів на входах 3, 4 і 5 (див. табл.) одновібратор знаходиться в стабільному стані, при якому:

> Q= "0", ="1"

> Входи | Виходи
> 3 | 4 | 5 | 6 | 1
> 0 | Х |  |  |
> Х | 0 |
> 1 |  | 1
> | 1 | 1
> Одночасний перехід | 1

> | Q= "1", ="0"
> | Q= "1", ="1"

> 16. |  | Для мікросхеми К155АГЗ величина R=Rmах визначається вимогою утримання тригера Шмітта у стані:
> |  | VT3, VT4, VT5 - відкриті |
> | VT4-відкритий, VT5-закритий
> | VT4-закритий, VT5-відкритий

> 17. |  | На вході різницевих повторювачів можуть існувати два види переходу вхідного сигналу, а на виході можуть бути сформовані напруги U0 і U1, отже можлива побудова:
> |  | дванадцяти схем детекторів фронтів |
> | двох основних схем РП
> | чотирьох основних схем РП

> 18. |  | У схемі (див. рис.) інтегрального РП 134ХЛ2 використовуються два транзистори:
> |  | транзистор T1 виконує операцію диз’юнкції вхідних змінних Х1-Х3, а транзистор Т2 - операції заборони та інверсії; вхід С-тактовий |
> | транзистор T1 виконує операцію кон’юнкції вхідних змінних Х1-Х3, а транзистор Т2 - операції заборони та інверсії; вхід С-тактовий
> | транзистор T1 виконує операцію диз’юнкції вхідних змінних Х1-Х3, а транзистор Т2 - операцію; вхід С-інформаційний

> 19. |  | Детектор подій (фронтів) повинен формувати імпульси з фронтів
> |  | виключно позитивної полярності |
> | виключно негативної полярності
> | будь-якої полярності

> 20. |  | Таймером називається:
> |  | електронний пристрій, призначений для формування імпульсних сигналів з регульованими тривалістю і шпаруватістю |
> | спеціальний елемент цифрового пристрою, призначений для вироблення вихідного сигналу, що несе інформацію про зміну значення вхідного сигналу
> | електронний пристрій, що виробляє вихідний імпульс по одиночному перепаду вхідного сигналу

> Тут буде виведений результат

> Стартова сторінка розділу >>