Contents

СТОРІНКИ |  |

Таблиця 6.6. Таблиця функціонування асинхронного Т-тригера

Набір | T | Qt | Qt+1 | R* | S*
0 | 0 | 0 | (0) |  | 0
1 | 0 | 1 | (1) | 0 |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0

Закон функціонування Т-тригера на рис. 6.13 поданий у вигляді графа.

З табл. 6.6 видно, що при T= 1 тригер має нестійкий стан, тобто перебуває в автоколивальному режимі. З цього випливає, що асинхронний T-тригер з імпульсним керуванням не може бути реалізований на одній елементарній запам'ятовувальній комірці. Аналіз роботи T-тригера з імпульсним керуванням викликає інтерес, через те що при T= 0 тригер має стійкі стани. За аналогією з розглянутим вище S-тригером з рис. 6.14 випливає:

; (6.24) ; (6.25)

. (6.26)

Якщо схему виконано в базисі АБО–НЕ, а тригер керується перепадами 10 на вході T, дістанемо схему, зображену на рис. 6.15 .Якщо проаналізувати часові діаграми, то можна дійти висновку, що для усталеної роботи T-тригера необхідно, щоб tИ 2*tзт.р.ср, а для запобігання режиму генерації потрібно, щоб tИ 3*tзт.р.ср...

Труднощі забезпечення настільки жорсткихвимог в інтегральній схемотехніці, елементи якої мають значний розкид затримок поширення, виключають реалізацію асинхронного Т-тригера за цією схемою.