Contents

СТОРІНКИ |  |

Згідно з формулою (6.32), остаточно дістанемо

. (6.34)

Вирази (6.32) і (6.34) відображають структуру тактового D-тригера, зображеного на рис. 6.19 . Цю схемувикористовують для побудови регістрів і в пристроях керування.

У цифрових пристроях використовують RS-, RST-, DV-, D- та JK-тригери як основні типи тригерів, причому найпростіші тригери виконують на базових вентильних елементах (якщо їх немає в складі серії логічних елементів). Найчастіше використовують універсальні D- і JK-тригери, які належать до складу серій К133, К155, К555 .

Універсальні тригери можуть працювати в різних режимах і як різні типи тригерів. Позначення універсальних тригерів зображено на рис. 6.20 .

Характеристичні таблиці універсальних тригерів використовують при синтезі довільних цифрових пристроїв.

Табл. 6.9 – це характеристична таблиця універсального D-тригера, що працює в синхронному режимі. Універсальний D-тригер може працювати як асинхронний RS-тригер при використанні встановлювальних входів R і S, причому в цьому випадку на інформаційному і тактовому входах можуть діяти будь-які рівні «0» або «1».

Табл. 6.10 – характеристична таблиця універсального JK-тригера, що працює в асинхронному режимі. У цьому режимі сигнал на тактовому вході С має постійний рівень «1». Ефективні сигнали J і K дорівнюють 1, якщо на відповідних входах має місце перехід 10, і дорівнюють 0 при переходах 01, 00, 11.

Табл. 6.11 – характеристична таблиця універсального JK-тригера, що працює в синхронному режимі. У цьому режимі сигнали на входах J і K діють як рівні «0» і «1», а спрацьовування тригера здійснюється за переходом 10 на тактовому вході С.